**SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov uchádzača:** |  |
| **Sídlo uchádzača:**  |  |
| **IČO uchádzača:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **Platca DPH:**  |  |
| **Kontaktná osoba:**  |  |
| **Telefónny kontakt:**  |  |
| **Názov zákazky:** | **Kontajnerové vybavenie a mobiliár** |
| **Obstarávateľ:** | BOLEX, s.r.o., Bolešov 448, 018 53 Bolešov, SR |

**Splnenie špecifikácie, požadovaných parametrov a vlastností:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **p. č.** | **Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:** | **MJ** | **Množstvo** | **Spĺňa: ÁNO / NIE** |
| **x** | 1. **Kontajnerové vybavenie**
 | **x** | **x** | **x** |
| 1. | **WC kontajner - 20'****Prevedenie**- Vonkajšia výška kontajnera - 2800mm- Svetlá výška vnútorného priestoru - 2540mm*Lakovanie*- Farba kontajnera - RAL7016 antracitová šedá*Vnútorný dekor*- Vnútorný dekor -Drevotriesková doska-biela- Vnútorný dekor strop- Drevotriesková doska-biela*Tepelná izolácia*- Tepelná izolácia steny –min. Minerálna vlna 60mm- Tepelná izolácia stropu - min. Minerálna vlna 100mm- Tepelná izolácia podlahy – min. Minerálna vlna100mm*Elektrika*- Prevedenie elektrickej prípojky Vrátane CEE prehĺbenia, vrátane rozvádzača- Elektrika SK norma (400V/32A/5-pólový)*Prevedenie podlahovej konstrukcie*- Rozostup otvorov pre vysokozdvižný vozík -2050mm- Podlahova platňa - Cementovo viazaná podlahová platňa- Podlahová krytina ETERNAL, 2mm, R10 alebo ekvivalent- Povytiahnutá podlahová krytina ETERNAL, 2mm, R10 alebo ekvivalent**Výbava**8 ks Zosílenie steny1 ks Kancelárske okno s otáčacím /vyklápacím kovaním a roletouVonkajší rozmer podlažia:945X1200mmSvetlý okenný otvor: 821X1076mmVýška parapety:1030 mm nad vrchnou hranou podlahyRolety s plastovými lamelamiIzolačné presklenie s plynovou výplňou5 ks Oceľové vonkajšie dvereStavebná mierka podľa DIN4172 (šírka):875mmSvetlá priechodná šírka:811mmSvetlá priechodná výška:2065mmOtvárané von*DELIACE STENY*8 LFM Vnútorná deliaca stenaBez izolácieDrevotriesková doska-biela4 LFM Deliaca stena WC4 ks Vnútorné dvere WC deliaca stena 625X2000mm*Vybavenie sanity*4 ks Keramické umývadlo, 500X410mmVrátane pákovej batérieVrátane 5litrovej nádrže podstôlVrátane kovového zrkadla2 / 11Vrátane kovového hákuVrátane nádobky na mydlo4 ks WC kontajner vr. toalety a držiaka papierového kotúča1 ks Tlakový redukčný ventil1"*Vybavenie*5 ks Ventilátorov odpadového vzduchu, min170m³ | ks | 1 |  |
| 2. | **Sprchový kontajner - 20'****Prevedenie**- Vonkajšia výška kontajnera 2800mm- Svetlá výška vnútorného priestoru 2540mm*Lakovanie*- Farba kontajnera - RAL7016 antracitová šedá*Vnútorný dekor*- Vnútorný dekor - Vrstvená oceľová platňa-biela- Vnútorný dekor strop – sadrokartón*Tepelná izolácia*- Tepelná izolácia steny - min. Minerálna vlna 60mm- Tepelná izolácia stropu min. Minerálna vlna100mm- Tepelná izolácia podlahy min. Minerálna vlna 100mm*Elektrika*- Prevedenie elektrickej prípojky Vrátane CEE prehĺbenia,vrátane rozvádzača- Elektrika SK norma (400V/32A/5-pólový)*Prevedenie podlahovej konštrukcie*- Rozostup otvorov pre vysokozdvižný vozík - 2050 mm- Podlahova platňa - Cementovo viazaná podlahová platňa- Podlahová krytina - SURESTEP,2mm,R10/C alebo ekvivalentkaznik 1225421ponuka na preV00012834Strana 1- Povytiahnutá podlahová krytina SURESTEP, 2mm, R10/C alebo ekvivalent**Výbava**6 ks Zosílenie steny5 ks Oceľové vonkajšie dvereStavebná mierka podľaDIN4172 (šírka):875mmSvetlá priechodná šírka:811mmSvetlá priechodná výška:2065mmOtvárané von*DELIACE STENY*8 LFM Vnútorná deliaca stenaBez izoláciePovrchovo upravený oceľový plech,0,5mm,farba:biela (podobná RAL9010)*Vybavenie sanity*4 ks Keramické umývadlo,500X410mmVrátane pákovej batérieVrátane kovového zrkadlaVrátane kovového hákuVrátane nádobky na mydlo1 ks NIRO výlevka s teplou vodouVrátane pákovej batérie4 ks Sprchovacia kabína,sklolaminátVrátane pákovej batérieVrátane sprchového závesu1 ks min. 300 lboiler1 ks Tlakový redukčný ventil1"*Vybavenie*4 ks Ventilátor odpadového vzduchu, min.170m³1 ks Nútené odvzdušnenie | ks | 1 |  |
| 3. | **Kontajner na predaj lístkov - 30'****Prevedenie**- Vonkajšia výška kontajnera 2800mm- Svetlá výška vnútorného priestoru 2540mm- Prevedenie rámu strechy - Štandardné prevedenie- Prevedenie rohového stĺpu - Štandardné prevedenie- Prevedenie podlahovej konštrukcie - Štandartné podlahové nosníky*Lakovanie*- Farba kontajnera RAL7016 antracitová šedá*Vnútorný dekor*- Vnútorný dekor - Drevotriesková doska-biela- Vnútorný dekor strop – Drevotriesková doska-biela*Tepelná izolácia*- Tepelná izolácia steny – min. Minerálna vlna 60mm- Tepelná izolácia stropu – min. Minerálna vlna 100mm- Tepelná izolácia podlahy – min. Minerálna vlna 100mm*Elektrika*- Prevedenie elektrickej prípojky Vrátane CEE prehĺbenia, vrátane rozvádzača- Elektrika SK norma (400V/32A/5-pólový)*Prevedenie podlahovej konštrukcie*- Rozostup otvorov pre vysokozdvižný vozík - Bez otvorov prevysokozdvižný vozík- Podlahova platňa - Cementovo viazaná podlahová platňa- Podlahová krytina ETERNAL, 2mm, R10 alebo ekvivalent**Výbava**Min. 2 ks Dvojité odsuvné oknoRolety s plastovými lamelamiIzolačné presklenie s plynovou výplňouJedno tabuľové bezpečnostné sklo-ESGMin. 1 ks Oceľové vonkajšie dvereStavebná mierka podľa DIN4172(šírka): min. 875mmSvetlá priechodná šírka: min. 811mmSvetlá priechodná výška:2065mmOtvárané von*Vybavenie*Min. 2 ks Elektricky konvektor min. 2kW | ks | 1 |  |
| 4. | **Kontajner na prenájom vybavenia - 30'** **Prevedenie**- Vonkajšia výška kontajnera 2800mm- Svetlá výška vnútorného priestoru 2540mm- Prevedenie rámu strechy - Štandardné prevedenie- Prevedenie rohového stĺpu - Štandardné prevedenie- Prevedenie podlahovej konštrukcie - Štandartné podlahové nosníky*Lakovanie*- Farba kontajnera RAL7016 antracitová šedá*Vnútorný dekor*- Vnútorný dekor - Vrstvená oceľová platňa-biela- Vnútorný dekor strop - Drevotriesková doska-biela*Tepelná izolácia*- Tepelná izolácia steny – min. PIR-pena110mm- Tepelná izolácia stropu – min. PU-pena100mm- Tepelná izolácia podlahy – min. PU-pena100mm*Elektrika*- Prevedenie elektrickej prípojky Vrátane CEE prehĺbenia, vrátane rozvádzača- Elektrika SK norma (400V/32A/5-pólový)*Prevedenie podlahovej konštrukcie*- Rozostup otvorov pre vysokozdvižný vozík - Bez otvorov pre vysokozdvižný vozík- Podlahová platňa - Cementovo viazaná podlahová platňa- Podlahová krytina - ETERNAL, 2mm, R10 alebo ekvivalent**Výbava**Min 2 ks Dvojité odsuvné oknoRolety s plastovými lamelamiIzolačné presklenie s plynovou výplňouJedno tabuľové bezpečnostné sklo-ESGMin 1 ks Oceľové vonkajšie dvereStavebná mierka podľa DIN4172 (šírka): min 875mmSvetlá priechodná šírka: min. 811mmSvetlá priechodná výška: min.2065mmOtvárané von55OV00012834Strana7 / 11*Vybavenie*Min. 2 ks Elektricky konvektor Min. 2kW | ks | 1 |  |
| **x** | 1. **Mobiliár**
 | **x** | **x** | **x** |
| 5. | **Párty stan** * Určený pre poriadanie spoločenských akcii
* Rozmery min. 6\*18 m
* Určený na celoročné využitie
* Min 3 x vstupný otvor
* Vrátane podlahy
 | ks | 2 |  |
| 6. | **Lavičky so stolom – okrúhle*** Drevené vyhotovenie
* Prevedenie – stôl spojený so štyrmi lavicami bez operadla
* Upravené tlakovou impregnáciou
* Hrúbka dreva min. 40mm
* Rozmery min. 200\*200\*70 cm
 | ks | 12 |  |
| 7. | **Lavičky so stolom – štvorcové*** Drevené vyhotovenie
* Prevedenie – stôl spojený s dvoma lavicami bez operadla
* Upravené tlakovou impregnáciou
* Hrúbka dreva min. 40mm
* Rozmery min. 230\*160\*70 cm
 | ks | 12 |  |
| 8. | **Pivný set na sedenie*** Vhodný na použitie v interiéry aj v exteriéry
* Skladací rám
* S jedným skladacím stolom a dvoma skladacími lavicami
* Rozmery – dĺžka min. 200cm
 | ks | 12 |  |
| 9. | **Detský set na sedenie*** Drevené vyhotovenie
* Prevedenie – stôl spojený s dvoma lavicami bez operadla
* Upravené tlakovou impregnáciou
* Rozmery min.80\*80\*45 cm
 | ks | 12 |  |
| 10. | **Lehátka*** Prevedenie - drevo alebo kov s textíliou
* Vhodný na použitie v exteriéry
* Rozmery min. 160\*50cm
 | ks | 24 |  |
| 11. | **Lavičky*** Prevedenie - drevo alebo kov, hliník s drevom
* Vhodné na použitie v exteriéry
* Rozmery – dĺžka min. 150cm
 | ks | 12 |  |
| 12. | **Slnečníky*** Priemer minimálne 400cm
* Materiál: Hliník
* Vodovzdorný a odolný voči usadzovaniu nečistôt
* Kľukový mechanizmus
* Podstavec je súčasťou balenia
* Tkanina: Polyester: 100%
 | ks | 12 |  |
| 13. | **Koš*** Parkové - exterierové prevedenie
* Materiál – kov, kov + drevo
* Objem min. 50l
* Typ použitia - miešaný odpad
 | ks | 6 |  |
| 14**.** | **Umelý trávnik*** S pevnejším vláknom.
* Pre viac zaťažované plochy, detské ihriská, minifutbal.
* Odtieň **sýto zelený**
* Výška min. 30mm
* Šírka pásu min 2m
 | M2 | 100 |  |
| 15. | **Oplotenie*** Určené na dočasné oplotenie rekreačných plôch
* Naturálne prevedenie
* Materiál - gaštanové štiepané drevo vrátane oceľové drátu
* Výška min. 80cm
* Min. 2 línie oceľové drátu
* Odstup lát max 10cm
 | m | 100 |  |

**Cenová ponuka - KALKULÁCIA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p. č.** | **Položka** | **MJ** | **Množstvo** | **Jednotková cena****v EUR bez DPH** | **Cena celkom****v EUR bez DPH** |
| **x** | 1. **Kontajnerové vybavenie**
 | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 1. | WC kontajner - 20' | ks | 1 |  |  |
| 2. | Sprchový kontajner - 20' | ks | 1 |  |  |
| 3. | Kontajner na predaj lístkov - 30' | ks | 1 |  |  |
| 4. | Kontajner na prenájom vybavenia - 30' | ks | 1 |  |  |
|  | **CENA CELKOM A.** |  |  |  |  |
| **x** | 1. **Mobiliár**
 | **x** | **x** | **x** | **x** |
| 5. | Párty stan | ks | 2 |  |  |
| 6. | Lavičky so stolom - okrúhle | ks | 12 |  |  |
| 7. | Lavičky so stolom - štvorcové | ks | 12 |  |  |
| 8. | Pivný set na sedenie | ks | 12 |  |  |
| 9. | Detský set na sedenie | ks | 12 |  |  |
| 10. | Lehátka | ks | 24 |  |  |
| 11. | Lavičky | ks | 12 |  |  |
| 12. | Slnečníky | ks | 12 |  |  |
| 13. | Koš | ks | 6 |  |  |
| 14**.** | Umelý trávnik | m2 | 100 |  |  |
| 15. | Oplotenie | m | 100 |  |  |
| **CENA CELKOM B.** |  |  |  |  |
| **CENA CELKOM A+ B (za uchádzača)** |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sumárna cena bez PDH** | **DPH** | **Sumárna cena s PDH** |
|  |  |  |

Potenciálny dodávateľ potvrdzuje, že navrhované vybavenie spĺňa všetky požadované kvalitatívne, kvantitatívne a technické parametre.

Potvrdzujeme, že nami vyššie stanovená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase pre kompletnú realizáciu predmetu zákazky.

V ................... dňa .....................................

...............................................................

Pečiatka a podpis štatutára